Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fuer Kontrollprue-
fung durchfuehren einschliesslich
Bereitstellung saemtlicher Geraete.
Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.
Kiestragschicht/Frostschutzkies Fahrbahn EV2 min. 120 M
N/m²