<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- REB 23.003 (2009) - X31 Export AutoIt v5 -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA31/3.3" xmlns:BVBS="BVBS">
<GAEBInfo><Version>3.3</Version><VersDate>2023-01</VersDate><Date></Date><Time>15:19:52</Time><ProgSystem>AutoIt REB Engine V1.2</ProgSystem><ProgName>AutoIt REB X31 Export</ProgName></GAEBInfo>
<QtyDeterm>
<PrjInfo><RefPrjName>Meckenbeuren BA 03</RefPrjName><RefPrjID>LV_SAS_ZvBB_GFlecken</RefPrjID></PrjInfo>
<QtyDetermInfo ID="67293e2f-dd16-cf1b-5ba6-2c9ff03a98c5"><MethodDescription>REB23003-2009</MethodDescription><PeriodFrom>2026-03-16</PeriodFrom></QtyDetermInfo>
<DP>31</DP>
<OWN><Address><Name1>Selins Becker</Name1><Name2></Name2><Name3/><Name4/><Street></Street><PCode></PCode><City></City><Contact/><Phone></Phone><Fax/><Email/></Address></OWN>
<CTR><Address><Name1/><Name2></Name2><Name3/><Name4/><Street></Street><PCode></PCode><City></City><Contact/><Phone/><Fax/><Email/></Address></CTR>
<BoQ ID="DF_2">
<RefBoQName>LV_SAS_ZvBB_GFlecken</RefBoQName><RefBoQID>fb582f2e-a9a0-dbdf-c14a-c4d053568597</RefBoQID>
<BoQBkdn><Type>BoQLevel</Type><LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn><Length>2</Length><Num>No</Num></BoQBkdn><BoQBkdn><Type>BoQLevel</Type><LblBoQBkdn>Bauteil</LblBoQBkdn><Length>2</Length><Num>No</Num></BoQBkdn><BoQBkdn><Type>Item</Type><LblBoQBkdn>Position</LblBoQBkdn><Length>4</Length><Num>No</Num></BoQBkdn><BoQBkdn><Type>Index</Type><LblBoQBkdn>Index</LblBoQBkdn><Length>1</Length><Num>No</Num></BoQBkdn>
<Ctlg><CtlgID>idDIN276_1993</CtlgID><CtlgType>cost group DIN 276-93</CtlgType><CtlgName>DIN 276-93</CtlgName></Ctlg>
<BoQBody>
<BoQCtgy RNoPart="01" ID="DF_3">
<BoQBody>
<BoQCtgy RNoPart="03" ID="DF_4">
<BoQBody><Itemlist>
<Item ID="DF_5" RNoPart="0019"><QtyDeterm><Qty>2</Qty><QDetermItem><QTakeoff Row="            *Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8                 1000A0     "/><BVBS:Explanation>Zulage für Aushub in Handarbeit</BVBS:Explanation></QDetermItem><QDetermItem><QTakeoff Row="                         1000912=                                    1000B0     "/></QDetermItem></QtyDeterm></Item>
<Item ID="DF_6" RNoPart="0020"><QtyDeterm><Qty>1</Qty><QDetermItem><QTakeoff Row="            *Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8                 1000C0     "/><BVBS:Explanation>Kabel und Rohrleitungen sichern</BVBS:Explanation></QDetermItem><QDetermItem><QTakeoff Row="                         1000911=                                    1000D0     "/></QDetermItem></QtyDeterm></Item>
<Item ID="DF_7" RNoPart="0008"><QtyDeterm><Qty>5.534</Qty><QDetermItem><QTakeoff Row="            *Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8                 1000E0     "/><BVBS:Explanation>Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)</BVBS:Explanation></QDetermItem><QDetermItem><QTakeoff Row="                         1000915,534=                                1000F0     "/></QDetermItem></QtyDeterm></Item>
</Itemlist></BoQBody>
</BoQCtgy>
<BoQCtgy RNoPart="04" ID="DF_8">
<BoQBody><Itemlist>
<Item ID="DF_9" RNoPart="0003"><QtyDeterm><Qty>5.534</Qty><QDetermItem><QTakeoff Row="            *Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8                 1000G0     "/><BVBS:Explanation>Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung</BVBS:Explanation></QDetermItem><QDetermItem><QTakeoff Row="                         1000915,534=                                1000H0     "/></QDetermItem></QtyDeterm></Item>
<Item ID="DF_10" RNoPart="0004"><QtyDeterm><Qty>5.534</Qty><QDetermItem><QTakeoff Row="            *Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8                 1000I0     "/><BVBS:Explanation>Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr</BVBS:Explanation></QDetermItem><QDetermItem><QTakeoff Row="                         1000915,534=                                1000J0     "/></QDetermItem></QtyDeterm></Item>
</Itemlist></BoQBody>
</BoQCtgy>
</BoQBody>
</BoQCtgy>
</BoQBody>
</BoQ>
</QtyDeterm>
</GAEB>